

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

по профессии 12680 каменщик

2023г

ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Программа практики направлена на освоение профессиональных компетенций 12680 каменщик:

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование трудовой функции |
| А/01.2 | Подготовка материалов, такелажные работы при кладке простейших каменных конструкций |
| А/02/2 | Кладка простейших каменных конструкций  |
| С/01.3 | Установка элементов каменных конструкций |
| С/02.3 | Кладка и ремонт стен и каменных конструкций средней сложности |
| В/01.2 | Заполнение каналов и коробов, устройство цементной стяжки и гидроизоляции простых стен |
| В/02.2 | Кладка и разборка простых стен  |

В ходе освоения программы практики, обучающиеся должен получить практический опыт: выполнение кирпичной кладки и ремонта

уметь:

- подготовку и кладку простейших каменных конструкций;

 -устройство и ремонт стен и каменных конструкций средней сложности;

 -гидроизоляцию, кладка и разборку простых стен

Место проведение на строительных объектах

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

|  |  |
| --- | --- |
| Виды работ  | Объём часов |
|  Второй курс |   |
| Раздел№1Подготовка и кладка простейших каменных конструкций |  |
| **Тема №1. Инструктаж по Т.Б и пожарной безопасности на рабочем месте. Знакомство со структурой строительного объекта** |  6 |
| **Тема №2. Подготовка материалов и организация рабочего места каменщика:**-сортировка кирпича;-приготовление растворной смеси |  6  |
| **Тема №3. Однорядная система перевязки швов:**-заводка угла-кладка стен 380 мм-кладка стен 510 мм-кладка пересечение стен 380 мм-кладка примыкание стен 380 мм- кладка пересечение стен 510 мм-кладка примыкание стен 510 мм |  48 |
| **Тема №4. Многорядная система перевязки швов**заводка угла-кладка стен 380 мм-кладка стен 510 мм-кладка пересечение стен 380 мм-кладка примыкание стен 380 мм- кладка пересечение стен 510 мм-кладка примыкание стен 510 мм |  48 |
| **Тема №5. Трехрядная система перевязки швов**-кладка кирпичного столба квадратного сечения (510х510)-кладка кирпичного столба прямоугольного сечения (510х380)-кладка простенок из кирпича |  48 |

|  |  |
| --- | --- |
| Раздел №3.Гидроизоляция,кладка и разборка простых стен |  |
| **Тема№6.Кладка стен из бутового камня «под лопату»:**-инструктаж по Т.Б, организация рабочего места;-сортировка бутового камня;-кладка бутового камня «под лопату» |  48 |
| **Тема №7.Кладка из природных и искусственного камня**-кладка стен из керамического камня;-кладка из бетонных камней правильной формы стен;-смешанная кладка стен |  48 |
| **Тема №8. Кладка стен одновременно с облицовкой:**-облицовка лицевым камнем стен;-облицовка лицевым кирпичом стен;-облицовка бетонной или керамической плиткой с закладной полкой стен |  48 |
| **Тема №9.Декоративная кладка стен:**-кладка с прерывистыми вертикальными швами;-кладка с вертикальными швами;-готическая кладка стен;-крестовая кладка стен |  54 |
| **Тема №10.Гидроизоляция каменных конструкций**:-инструктаж по Т.Б. Организация рабочего места. Подготовка материала к работе-выполнение горизонтальной гидроизоляции в каменной конструкции;- выполнение вертикальной гидроизоляции в каменной конструкции; |  48 |
| **Тема №11.Ремонт каменных конструкций:**-инструктаж по Т.Б. Организация рабочего места;-пробивка отверстий;-подводка и заделка балок;-заделка трещин раствором;-заделка трещин кирпичом |  48 |
|  Итого: |  450 |