

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

по профессии 12680 каменщик

2023г

ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Программа практики направлена на освоение профессиональных компетенций 12680 каменщик:

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование трудовой функции |
| А/01.2 | Подготовка материалов, такелажные работы при кладке простейших каменных конструкций |
| А/02/2 | Кладка простейших каменных конструкций |
| С/01.3 | Установка элементов каменных конструкций |
| С/02.3 | Кладка и ремонт стен и каменных конструкций средней сложности |
| В/01.2 | Заполнение каналов и коробов, устройство цементной стяжки и гидроизоляции простых стен |
| В/02.2 | Кладка и разборка простых стен |

В ходе освоения программы практики, обучающиеся должен получить практический опыт: выполнение кирпичной кладки и ремонта

уметь:

- подготовку и кладку простейших каменных конструкций;

-устройство и ремонт стен и каменных конструкций средней сложности;

-гидроизоляцию, кладка и разборку простых стен

Место проведение на строительных объектах

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

|  |  |
| --- | --- |
| Виды работ | Объём часов |
| Второй курс |  |
| Раздел№1Подготовка и кладка простейших каменных конструкций |  |
| **Тема №1. Инструктаж по Т.Б и пожарной безопасности на рабочем месте. Знакомство со структурой строительного объекта** | 6 |
| **Тема №2. Подготовка материалов и организация рабочего места каменщика:**  -сортировка кирпича;  -приготовление растворной смеси | 6 |
| **Тема №3. Однорядная система перевязки швов:**  -заводка угла  -кладка стен 380 мм  -кладка стен 510 мм  -кладка пересечение стен 380 мм  -кладка примыкание стен 380 мм  - кладка пересечение стен 510 мм  -кладка примыкание стен 510 мм | 48 |
| **Тема №4. Многорядная система перевязки швов**  заводка угла  -кладка стен 380 мм  -кладка стен 510 мм  -кладка пересечение стен 380 мм  -кладка примыкание стен 380 мм  - кладка пересечение стен 510 мм  -кладка примыкание стен 510 мм | 48 |
| **Тема №5. Трехрядная система перевязки швов**  -кладка кирпичного столба квадратного сечения (510х510)  -кладка кирпичного столба прямоугольного сечения (510х380)  -кладка простенок из кирпича | 48 |

|  |  |
| --- | --- |
| Раздел №3.Гидроизоляция,кладка и разборка простых стен |  |
| **Тема№6.Кладка стен из бутового камня «под лопату»:**  -инструктаж по Т.Б, организация рабочего места;  -сортировка бутового камня;  -кладка бутового камня «под лопату» | 48 |
| **Тема №7.Кладка из природных и искусственного камня**  -кладка стен из керамического камня;  -кладка из бетонных камней правильной формы стен;  -смешанная кладка стен | 48 |
| **Тема №8. Кладка стен одновременно с облицовкой:**  -облицовка лицевым камнем стен;  -облицовка лицевым кирпичом стен;  -облицовка бетонной или керамической плиткой с закладной полкой стен | 48 |
| **Тема №9.Декоративная кладка стен:**  -кладка с прерывистыми вертикальными швами;  -кладка с вертикальными швами;  -готическая кладка стен;  -крестовая кладка стен | 54 |
| **Тема №10.Гидроизоляция каменных конструкций**:  -инструктаж по Т.Б. Организация рабочего места. Подготовка материала к работе  -выполнение горизонтальной гидроизоляции в каменной конструкции;  - выполнение вертикальной гидроизоляции в каменной конструкции; | 48 |
| **Тема №11.Ремонт каменных конструкций:**  -инструктаж по Т.Б. Организация рабочего места;  -пробивка отверстий;  -подводка и заделка балок;  -заделка трещин раствором;  -заделка трещин кирпичом | 48 |
| Итого: | 450 |